|  |  |
| --- | --- |
| **ПРАЙС-ЛИСТ НА УСТАНОВКУ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ** | |
| Установка одностворчатой двери **входит** (из стоимости стандарта отдельные работы не вычитаются)**:**  - врезка/установка (врезных и накладных) 2-х петель;  - установка по уровню и отвесу дверного блока (коробки и двери) в подготовленный дверной проем;  - врезка и установка межкомнатной ручки-защелки;  **- обналичивание двери в день монтажа;** если наличник устанавливается позднее по просьбе клиента, то выезд оплачивает отдельно согласно смете. | 2300руб. |
| Установка двустворчатой двери | 4 600 руб. |
| Установка скрытой двери цена действительна от 2-ух полотен | 4000 руб. |
| Установка двери «купе» | 2 500 руб. |
| Установка двери «купе» двустворчатой | 5 000 руб. |
| Установка портала до 15 см. (за каждые доп. 10см до 35см +300 руб. от 40-65см +300) | 1 600 руб. |
| Установка одностворчатой двери стоимостью свыше 20 000 руб. за комплект/массив (дуб,сосна, бук, ясень) | от 3 500 руб. |
| Установка двери КНИЖКА (стандартная система типа БРАВО) | от 8000 руб. |
| Установка одностворчатой двери высотой более 2000мм (не стандарт) | +300 руб. к стандартной установке |
| Установка дверей 80% стекла (модерн3, белла3, торнадо3, спектр 3), глянцевым, крашеным покрытием, патиной (Ясень Аква, Слоновая кость, Ваниль, Эмаль, Карамель, Ясень белый). | +300 руб. к стандартной установке. |
| Комплект расходных материалов на одну дверь (строительная пена, саморезы, гвозди, клей) | 250 руб. |
| **Установка одностворчатой двери в количестве 1 шт.** | **от 4000 руб.** |
| **Дополнительные работы** |  |
| Врезка магнитной защелки | 300 руб. |
| Врезка сантехнического замка, магнитного замка, замка под ключ | 500 руб. |
| Врезка скрытых петель 1 шт. | 1000 руб. |
| Установка доборной доски (по периметру) до 10 см | 900 руб. |
| Установка доборной доски (по периметру)от 10 - 20 см | 1000 руб. |
| Установка доборной доски (по периметру)от 20 - 30 см | 1100 руб. |
| Установка доборной доски (по периметру)от 30 см- 40см | 1500 руб. |
| Установка добора на **распашную дверь;**  **дверь не стандарт высотой от 2100мм**;  Установка **портал не стандарт (высота от 2100 мм, ширина от 1000мм ).**  Установка **портала для двустворчатую дверь «купе»** | Коэф 0, 5 от стандарт. цены |
| Установка стыковочного добора (коэффициент х2) | двойная цена |
| Облагораживание проема входной двери до 15 см (за каждые доп. 10см +300 руб.) | 1 600 руб. |
| Роспуск наличника, коробки, фрезеровка коробки | 150 руб.п.м. |
| Расширение проема, подрезка плитки | от 500 руб.п.м. |
| Опустить проем по высоте с помощь добора. | 400 руб. |
| Сужение проема гипсокартонном | от 1500 руб. |
| Сужение проема брусом 1сторона | 200 руб. |
| Коррекция двери шпон/эмаль (Ясень Аква, Слоновая кость, Ваниль, Патина, Ясень белый) с 1-ой стороны | 500 руб./  700 руб. |
| Установка порога/установка умного порога/установка доводчиков на двери купе | 300/1500 руб./1500 руб. |
| Врезка дополнительного ригеля, петли, ручки, дверного упора | 300 руб. |
| Установка розетки декор. 1 шт. | 50 руб. |
| Установка декор. карниза 1 сторона | 350 руб. |
| Установка капители в сборе с канелюром (3-6 деталей) | 600 руб. |
| Подрезка плинтуса 1 угол | 100 руб. |
| Прокладка и снятие проводов по периметру коробки | 200 руб. п.м. |
| Корректировка воском, маркером отверстий от шпилек за 1 дверь | 250 руб. |
| Демонтаж дверного блока | 300 руб. |
| Демонтаж дверного блока в домах типа «сталинка»/демонтаж с сохранением мат-ла. | 400 руб. |
| Уборка рабочего места (подметание, упаковка обрезков и опила в пакеты) | 1500 руб. |
| Выезд мастера на мелкие работы, доделки по инициативе клиента, из-за отсутствия материала в назначенной день установки. и.т.п | 3000 руб. |
| Выезд за МКАД | 30 руб. за км |
| Сложные, нестандартные механизмы по тех. проекту клиента | ДОГОВОРНАЯ |

**Срок гарантии на работы, устанавливается равным 12-и месяцев** с момента установки при соблюдении правил эксплуатации.

**Гарантия не распространяется:**

- на качество материалов и комплектующих изделий, использованных при осуществлении монтажных работ, на технические неисправности, поломки фурнитуры (**петли, замки, ручки**).

- на деформацию дверной коробки вследствие усадки здания (частные дома), повышенной влажности или сухости помещения, а так же при выполнении строительно – монтажных работ третьими лицами, штукатурно-малярных работ в непосредственной близости с дверным блоком.

**ВНИМАНИЕ:**

**1. В обязанности мастера не входит:**

- проверка дверей, коробки, наличников и доборной доски, на брак – **клиент обязан проверить материал при доставке;**

- доставка недостающих в заказе материалов;

- вынос и уборка строительного мусора;

- сборка и подготовка дверей в не отапливаемом помещение, на улице (частный сектор).

- общестроительные,  штукатурно-малярные, электромонтажные  работы, включая перенос электропроводки заделку полов и стен.

**2. Сборка коробки и врезка фурнитуры должна осуществляться в непосредственной близости с дверными проемами. В подготовленном клиентом помещении площадью не менее чем 2х3 м2, хорошо освещенном с температурой воздуха не менее 180 С.**

**Запрещено производить монтаж дверей:**

- на улице, в неотапливаемом помещении (частный сектор);

- в помещениях общего пользования собственников жилья (подъезд, лестничная клетка, подвальные и чердачные помещения и общедомовая прилегающая территория).

п. 6 Правил пользования жилыми помещениями (утв. Постановлением Правительства РФ №25 от 21.01.2006 г.), согласно которому пользование жилыми помещениями должно осуществляться с учетом соблюдения прав и законных интересов, проживающих в жилом помещении граждан и соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и иных требований законодательства.;

- одновременно с установкой натяжных потолков, оклеиванием обоев.

**3. Мастер не несет ответственности перед заказчиком за:**

- целостность проводки, находящейся на старой дверной коробке, осыпание штукатурки, сколов плитки, отщеплением элементов паркета и плинтусов в местах проведения строительно-монтажных работ;

- не прилегание наличника к плоскости стены, если она **не выровнена в уровень**;

- в случае, когда **проемы не соответствуют стандартным размерам** (высота дверного проем не должна превышать полотно на 6-8 см, ширина дверного проема на 8-10 см.);

- на выпадение телескопического наличника из паза добора / коробки вследствие высыхания/деформации паза либо материала.

****

**Данный прайс-лист не является публичной офертой.**